Паспорт скважины

г. Волоколамск «16» сентября 2021 года

Данный паспорт свидетельствует, что водозаборная скважина, расположенная по адресу: Московская область, Волоколамский городской округ, р-н д. Новлянское, СНТ «Турист» уч. №00, пробуренная с целью хозяйственного водоснабжения и имеет следующие параметры:

1. Общая глубина от поверхности земли 53 метра.

2. Ствол скважины креплен:  
 2.1. колонной из НПВХ трубы, диаметром 125/6 мм,  
 установленной от 0 до 38 метров;  
 2.2. колонной из НПВХ трубы, диаметром 90/5 мм,  
 установленной от 37 до 43 метров;  
 2.3. перфорация от --- до --- метров.

3. Статический уровень воды в скважине 7 м.

4. Динамический уровень воды в скважине 8 м.

5. Дебит скважины 3 м3/час.  
  
 6. Опытная откачка воды производилась 3 ч.  
  
  
  
 7. Рекомендуется устанавливать насос производительностью  
до 3 м3/час с погружением на 15 метров, категорически запрещается установка насосов вибрационного типа.   
  
  
  
  
  
Исполнитель: Курочкин А. В.  
  
  
 №